**GUIA DE USO PARA “ENCENDER” EL GENERADOR**

1. Desconectar maquina de hielo, cámara de refrescos y refrigerador de la recepción.
2. Una vez que se ha ido la luz, bajar **BREAKER** al lado de las computadoras.
3. Ir detrás de la recepción, sacar cables que están en una caja adherida a la pared.
4. Sacar generador.
5. Encender **“BOTON ROJO”**
6. Mover perilla donde dice shock.
7. Jalar manilla hasta arrancar generador.
8. Colocar perilla del shock a la mitad.
9. Conectar cable de electricidad.

**GUIA DE USO PARA “APAGAR” EL GENERADOR**

1. Apagar generador: **“BOTON ROJO”**
2. Desconectar cable eléctrico.
3. Subir **BREAKER**
4. Guardar Generador y sus cables.